**Durchführung von Routineprüfungen an einem zusätzlichen Gerät zur Aufbereitung von z. B. Übertragungsinstrumenten (z. B. Kombinationsgerät DAC Universal,   
DAC Universal D) nach Herstellerangaben/Angaben im Validierungsbericht und deren Dokumentation**

Hersteller: Gerätebezeichnung:

(Beispiele: Die Angaben aus der Arbeitsanweisung „Routineprüfungen an den Aufbereitungsgeräten“ sind hier einzufügen!)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Welche Routineprüfung wird durchgeführt?** | | | | **Prüfung erfolgreich?** | | | | | | | | **Datum:** | | **Unterschrift** | |
|  | Reinigung und Wartung gemäß „Check & Clean-Plan“ (Gebrauchsanweisung) | |  | | Ja | |  | | Nein | |  | |  | |
|  | DAC Universal: Prozessindikator in einem PCD-Prüfkörper (einmal in der Woche) | |  | | Ja | |  | | Nein | |  | |  | |
|  | DAC Universal D: Leerzyklus mit dem Deckel Blue ohne Instrumente (bei Standzeiten länger als  24 Stunden) | |  | | Ja | |  | | Nein | |  | |  | |
|  | Reinigung und Wartung gemäß „Check & Clean-Plan“ (Gebrauchsanweisung) | |  | | Ja | |  | | Nein | |  | |  | |
|  | DAC Universal: Prozessindikator in einem PCD-Prüfkörper (einmal in der Woche) | |  | | Ja | |  | | Nein | |  | |  | |
|  | DAC Universal D: Leerzyklus mit dem Deckel Blue ohne Instrumente (bei Standzeiten länger als  24 Stunden) | |  | | Ja | |  | | Nein | |  | |  | |
|  | Reinigung und Wartung gemäß „Check & Clean-Plan“ (Gebrauchsanweisung) | |  | | Ja | |  | | Nein | |  | |  | |
|  | DAC Universal: Prozessindikator in einem PCD-Prüfkörper (einmal in der Woche) | |  | | Ja | |  | | Nein | |  | |  | |
|  | DAC Universal D: Leerzyklus mit dem Deckel Blue ohne Instrumente (bei Standzeiten länger als  24 Stunden) | |  | | Ja | |  | | Nein | |  | |  | |
|  | Reinigung und Wartung gemäß „Check & Clean-Plan“ (Gebrauchsanweisung) | |  | | Ja | |  | | Nein | |  | |  | |
|  | DAC Universal: Prozessindikator in einem PCD-Prüfkörper (einmal in der Woche) | |  | | Ja | |  | | Nein | |  | |  | |
|  | DAC Universal D: Leerzyklus mit dem Deckel Blue ohne Instrumente (bei Standzeiten länger als  24 Stunden) | |  | | Ja | |  | | Nein | |  | |  | |
|  | Reinigung und Wartung gemäß „Check & Clean-Plan“ (Gebrauchsanweisung) | |  | | Ja | |  | | Nein | |  | |  | |
|  | DAC Universal: Prozessindikator in einem PCD-Prüfkörper (einmal in der Woche) | |  | | Ja | |  | | Nein | |  | |  | |
|  | DAC Universal D: Leerzyklus mit dem Deckel Blue ohne Instrumente (bei Standzeiten länger als  24 Stunden) | |  | | Ja | |  | | Nein | |  | |  | |
|  | | Reinigung und Wartung gemäß „Check & Clean-Plan“ (Gebrauchsanweisung) | |  | | Ja | |  | | Nein | |  | |  | |
|  | | DAC Universal: Prozessindikator in einem PCD-Prüfkörper (einmal in der Woche) | |  | | Ja | |  | | Nein | |  | |  | |
|  | | DAC Universal D: Leerzyklus mit dem Deckel Blue ohne Instrumente (bei Standzeiten länger als  24 Stunden) | |  | | Ja | |  | | Nein | |  | |  | |